Cортиментовоза ТН302

на базе шарнирно-сочленённого шасси BELL B30Е

***Преимущества сортиментовозов BELL:***

*Наименьший расход топлива в своем классе*

*Равномерное распределение крутящего момента по осям*

*Увеличенные сервисные интервалы – 500 моточасов*

*Доступные запчасти (4 региональных склада)*

*Доступный высококачественный сервис, широкая сеть дилерских центров*

*Обучение и консультация сервисных инженеров от завода-производителя*

1. **Технические характеристики шасси B30D:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Двигатель** | |
| Двигатель | Mercedes Benz, низкоэмиссионный дизельный двигатель с 6 цилиндрами на одной оси, турбонаддувом и промежуточным охлаждением |
| Полная мощность | **205 или 240 кВт при 2200 об/мин** |
| Полезная мощность | 232 кВт при 2200 об/мин |
| Рабочий объём двигателя | 7,2 литра |
| Вспомогательный тормоз | Горный тормоз |
|  | Клапан моторного тормоза-замедлителя (EVB) |
| **Заправочные ёмкости** | |
| Объём топливного бака | 340 литров |
| **Коробка передач** | |
| Коробка передач | Allison 3500PR ORS, 6 передних передач и 1 задняя передача |
| Гидротрансформатор | Гидродинамический, с блокировкой всех передач |
| Тип управления | Электронный |
| Скорость | Макс. скорость 50 км/ч; задняя передача 7 км/ч |
| **Колеса** | |
| Типоразмер колес | 23,5R25 |
| Привод | 6х6 |
| **Трейлер** | |
| Длина грузовой секции | 6000 мм |
| Высота грузовой секции | 2900 мм |
| Высота коников | 1340 мм |
| Вместимость | 23 куб. м. |
| Грузоподъемность | 28 000 кг |
| Манипулятор | отсутствует |

1. **Комплектация:**

**Стандартная комплектация:**

Комфортная кабина, откидная; сиденье оператора на пневмоподвеске; сиденье тренера (складное, направлено по ходу движения); ремни безопасности; радио; система климат-контроля; тормоза дисковые маслопогруженные (WDB); регулируемый трансмиссионный ретардер; брызговики; 2 фонаря заднего хода; настраиваемый сигнал заднего хода; бортовая система взвешивания (OBW); пневматический и электрический сигнал (звуковой сигнал); оранжевый проблесковый маячок; модуль системы Fleetm@tic; огнетушитель; балонный ключ; рычаг подъема кабины; большие регулируемые зеркала без подогрева (установка подогрева по запросу клиента).

**Опции:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сортиментовоз ТН302 на базе BELL B30Е** | |  |
| Система автоматической смазки | Установлено |  |
| Независимый подогреватель Webasto Thermo |  |  |
| Подогреватель топливного фильтра | Установлено |  |
| Камера заднего вида |  |  |
| Groeneveld Greensight |  |  |
| 2 фронтальных фонаря |  |  |
| 1 фонарь заднего хода |  |  |
| Козырек |  |  |
| [Fleetm@tic Lite](mailto:Fleetm@tic%20Lite%20(вкл.%20в%20станд.)) | Установлено |  |
| **Всего за машину с двигателем 205 кВт, с учётом НДС:** | |  |
| **Всего за машину с двигателем 240 кВт, с учётом НДС:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Условия поставки:** | DDP Санкт-Петербург,  адрес склада: СПб, ул. Репищева, 20А |
| 1. **Стандартная гарантия:** | 12 месяцев или 2500 часов, что наступит ранее.  Гарантия исчисляется с момента ввода машины в эксплуатацию |
| 1. **Дополнительные условия:** |  |
| 1. **Оплата:** | По договоренности |